{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["List1","List2","List3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"List1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":7,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[30,0,30,4],[0,1,0,4],[32,1,32,6],[33,1,33,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"POPIS DEL ZA REKONSTRUKCIJO OBSTOJEČEGA SEKUNDARNEGA VODOVODA na COLU, ob izgradnji kanalizacijskih priključkov"]
[]
[]
["Zap. št.","Opis del","Količina","Enota","Cena na enoto","Vrednost "]
[null,"COL obnova sekundarnega vodovodnega omrežja"]
[]
["I.","PRIPRAVLJALNA DELA"]
[1,"Zakoličenje trase obstoječega vodovoda.",200,"m",0,0]
[2,"Zakoličba križanj tras vodovoda z ostalimi komunalnimi vodi.",15,"kos",0,0]
[3,"Obveščanje potrošnikov o motnjah v oskrbi z vodo",1,"kompl.",0,0]
[null,"PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ",null,null,null,0,"Eur"]
[]
[]
["II.","MONTAŽNA DELA IN VODOVODNI MATERIAL"]
[]
[null,"OPOMBA: Vsa vodovodna armatura, fazonski kosi in cevi morajo biti izdelani za pritiske do 16 bar. "]
[1,"Dobava, montaža pocinkanih cevi s trdo PVC izolacijo DN 50",50,"m",0,0]
[2,"Dobava, montaža pocinkanih cevi s trdo PVC izolacijo DN 40",100,"m",0,0]
[3,"Dobava, montaža in tesnenje T kosa, DN 100/50 mm.",4,"kos",0,0]
[4,"Dobava, montaža in tesnenje EURO zasuna, z vgradno armaturo in cestno kapo, DN 50 mm, tip 23 PN 16.",4,"kos",0,0]
[5,"Dobava, montaža in tesnenje odcepnega EV zasuna DN 40 ",4,"kos",0,0]
[6,"Dobava, montaža in tesnenje odcepnega EV zasuna 1\" ",6,"kos",0,0]
[7,"Dobava, montaža pocinkanih cevi 1\" s trdo PVC izolacijo ter ustrezno izolacijo spojev z dekorodalom in plastizoloin.",50,"m",0,0]
[8,"Dobava, montaža univerzalne enojne spojke za cev DN 100 s tesnenjem",8,"kos",0,0]
[9,"Izdelava in namestitev prefabriciranih  podložnih plošč za hidrante, zasune, odcepe in cestne kape.",14,"kos",0,0]
[9,"Tlačni preizkus",200,"m",0,0]
[10,"Izdelava geodetskega posnetka in vnos v kataster komunalnih vodov.",200,"m",0,0]
[11,"Izpiranje sistema ter dezinfekcija",200,"m",0,0]
[null,"MONTAŽNA DELA IN VODOVODNI MATERIAL SKUPAJ",null,null,null,0,"Eur"]
[]
["Gradbena in Strojnoinstalacijska dela skupaj  v Eur",{"$nulls":4},0,"Eur"]
[]
[null,"Opomba 1.  Na Colu je v planu za leto 2010 sanacija vodovodnih odsekov, ki so v neposredni bližini izkopov za kanalizacijo ki se že gradia"]
[null,"Opomba 2. Gradbena dela  se izvajajo v sklopu kanalizacije in niso zajeta v popisu del posebej."]

{"sheet":"List2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"List3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}