{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":10,"sheets":["REKAP.I","REKAP.II","A.01","A.02","A.03","B.01","B.02","B.03","B.04","B.05"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":8,"comments":16,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"REKAP.I","index":0,"n_rows":21,"n_cols":10,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[35,0,36,11],[9,0,12,11],[34,3,34,11],[13,0,15,11],[21,0,33,11],[16,10,20,11],[16,0,20,0],[6,0,8,0],[7,1,8,1],[6,9,8,11],[6,2,6,8],[7,2,7,8],[8,2,8,8],[3,2,3,8],[4,2,4,8],[0,0,2,11],[3,9,5,11],[5,2,5,8],[3,0,5,0],[4,1,5,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[null,"Objekt:","NADOMESTNA GRADNJA STANOVANJSKE HIŠE"]
[null,"Objekt:","POKOPALIŠČE ŠMARJE - ADAPTACIJA OBSTOJEČEGA "]
[null,null,"OBJEKTA, DOZIDAVA IN ZUNANJA UREDITEV"]
[null,"Investitor:","OBČINA AJDOVŠČINA"]
[]
[]
["SKUPNA REKAPITULACIJA"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"A.","OBST. OBJEKT - GRADBENA DELA:",{"$nulls":4},0,null,"EUR"]
[]
[null,"B.","OBST. OBJEKT - OBRTNIŠKA DELA:",{"$nulls":4},0,null,"EUR"]
[]
[null,null,"Skupaj:",{"$nulls":4},0,null,"EUR"]

{"sheet":"REKAP.II","index":1,"n_rows":27,"n_cols":7,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,1,8,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SKRITO"]
["SKRITO","A=",0]
["SKRITO","B=",0]
["SKRITO","C=",{"$error":"#REF!"}]
["SKRITO","D=",{"$error":"#REF!"}]
["SKRITO","Skupaj",{"$error":"#REF!"}]
["SKRITO"]
[]
[null,"REKAPITULACIJA"]
[]
[]
[null,"A."," OBNOVA OBST. OBJEKTA   -",null,null,"GRADBENA DELA "]
[null,null," ",null,null," "]
[null,"A.01","Rušitvena dela",null,null,0,"EUR"]
[null,"A.02","Zidarska dela",null,null,0,"EUR"]
[null,"A.03","Kanalizacija",null,null,0,"EUR"]
[null,"Skupaj",null,null,null,0,"EUR"]
[]
[]
[null,"B.","OBNOVA OBST. OBJEKTA   - ",null,null,"OBRTNIŠKA DELA "]
[]
[null,"B.01","Kleparska dela",null,null,0,"EUR"]
[null,"B.02","Mizarska in gips dela ",null,null,0,"EUR"]
[null,"B.03","Tlakarska dela - kamen, keramika ",null,null,0,"EUR"]
[null,"B.04","Slikopleskarska dela",null,null,0,"EUR"]
[null,"B.05","Fasadna dela",null,null,0,"EUR"]
[null,"Skupaj",null,null,null,0,"EUR"]

{"sheet":"A.01","index":2,"n_rows":44,"n_cols":12,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,2,6,7],[10,2,10,7],[14,2,14,7],[34,2,34,7],[38,2,38,7],[18,2,18,7],[22,2,22,7],[30,2,30,7],[26,2,26,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"0","SKRITO",{"$nulls":8},0]
[]
["SKRITO","A.01","Rušitvena dela",{"$nulls":6},"Cena",null,"Znesek   EUR"]
[0]
[]
[1,1,"Demontaža obstoječih vrat v objektu"]
[null,null,"demontaža obstoječih lesenih vrat objekta, komplet s podboji in z iznosom ruševin v začasno deponijo."]
[{"$nulls":4},"KOM"," ",2,null,null,0,null,0]
[]
[1,2,"Odstranitev obstoječih lesenih stropnih oblog v objektu"]
[null,null,"Odstranitev obstoječih stropnih oblog v objektu iz lesenega ladijskega opaža z iznosom v začasno deponijo."]
[{"$nulls":4},"M2"," ",31,null,null,0,null,0]
[]
[1,3,"Rušenje obstoječih predelnih sten v objektu"]
[null,null,"Strojno, delno ročno rušenje obstoječih predelnih sten v objektu deb. 20 cm skupaj z iznosom ruševin iz objekta."]
[{"$nulls":4},"M3"," ",3.5,null,null,0,null,0]
[]
[1,4,"Rušenje obstoječega betonskega tlaka v objektu"]
[null,null,"Rušenje obstoječega betonskega tlaka deb. 10 cm  komplet s keramiko, skupaj z iznosom ruševin v začasno deponijo."]
[{"$nulls":4},"M3"," ",3.2,null,null,0,null,0]
[]
[1,5,"Nižanje (izkop) terena v objektu "]
[null,null,"Nižanje oziroma ročni izkop terena po odstranitvi tlaka - izkop z znižanjem platoja za cca 20 cm."]
[{"$nulls":4},"M3"," ",6,null,null,0,null,0]
[]
[1,6,"Demontaža obstoječih strešnih žlebov in odtočnih cevi "]
[null,null,"Demontaža obstoječih strešnih žlebov in odtočnih cevi (z delno odstranitvijo korcev na mestih kljuk žlebov). Odstranitev za izvedbo novih žlebov z novim nagibom in odtočnih cevi na na drugi lokaciji objekta. Streha objekta se ne prenavlja."]
[{"$nulls":4},"M1"," ",18,null,null,0,null,0]
[]
[1,7,"Odbijanje obstoječega dotrajanega zidnega ometa "]
[null,null,"Odbijanje obstoječega dotrajanega ometa kamnitih zidov fasade mrliške vežice in zunanjega mejnega kamnitega zidu ob objektu s spravilom ruševin v začasno gradbiščno deponijo."]
[{"$nulls":4},"M2"," ",100,null,null,0,null,0]
[]
[1,8,"Nakladanje in odvoz ruševin ostalih ruševin"]
[null,null,"Nakladanje in odvoz betonskih ruševin v stalno deponijo na razdalji do 1,0 km (upoštevati faktor raztrosa 1,30)."]
[{"$nulls":4},"M3"," ",23,null,null,0,null,0]
[]
[1,9,"Nepredvidena dela pri rušitvenih delih"]
[null,null,"Nepredvidena dela, ki se pojavijo pri rušitvenih delih - predvidi se 10% od vrednosti rušitvenih del."]
[{"$nulls":4},"KOM"," ",1,null,null,0,null,0]
[]
[]
["SKRITO",null,"Rušitvena dela - skupaj EUR:",null,null,null,0]
[0]

{"sheet":"A.02","index":3,"n_rows":55,"n_cols":12,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[34,2,34,7],[30,2,30,7],[50,2,50,7],[38,2,38,7],[42,2,42,7],[5,2,5,8],[46,2,46,7],[9,2,9,7],[22,2,22,7],[14,2,14,7],[18,2,18,7],[26,2,26,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null," ","SKRITO",{"$nulls":8},0]
[]
["SKRITO","A.02","Zidarska dela",{"$nulls":6},"Cena",null,"Znesek   EUR"]
[]
[1,1,"Podložni beton pod tlakom z minimalno amaturo - MB 20"]
[null,null,"Dobava in vgrajevanje betona, deb. do 10 cm, MB-20, podložni beton z minimalno armaturo - podložni beton tlaka obstoječega objekta in tlaka dozidanega objekta, ter podložni beton zunanjega kamnitega tlaka s stopniščem ob objektu."]
[{"$nulls":4},"M3",null,3.2,null,null,0,null,0]
[]
[1,2,"Horizontalna hidroizolacija - talna"]
[null,null,"Izdelava horizontalne talne hidroizolacije: 1x ibitol premaz, 1x izotekt V4 varjen z min. 10 cm preklopom - obstoječi in dozidan objekt."]
[{"$nulls":4},"M2  ",null,32,null,null,0,null,0]
[]
[]
[1,3,"Zidanje notranih opečnih sten deb. 12 cm"]
[null,null,"Zidanje notranjih predelnih zidov z opečnimi dvojnim zidakom - zid deb. 12 cm s podaljšano malto. Izvedba komplet z nadvratnimi prekladami in z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu. "]
[{"$nulls":4},"M2",null,27.5,null,null,0,null,0]
[]
[1,4,"Izvedba notranjih ometov - opečni zid"]
[null,null,"Obrizg ter grobi in fini omet vseh notranjih sten iz opečnih zidakov."]
[{"$nulls":4},"M2",null,55,null,null,0,null,0]
[]
[1,5,"Cementni estrih s TI - notranji prostori obstoječega objekta"]
[null,null,"Dobava in naprava mikroarmirane cementne prevleke MB 20 - deb. 5,0 cm, s predhodno dobavo in polaganjem toplotne izolacije (ekstrudiran polistiren deb. 4 cm v PE foliji 0,15mm) - za polaganje kamnitega tlaka oz. keramike."]
[{"$nulls":4},"M2",null,24,null,null,0,null,0]
[]
[1,6,"Cementni estrih brez TI - pod zunanjim kamnitim tlakom"]
[null,null,"Dobava in naprava cementne prevleke MB 20 - deb. 5,0 cm (brez toplotne izolacije) - za polaganje zunanjega kamnitega tlaka."]
[{"$nulls":4},"M2",null,10,null,null,0,null,0]
[]
[1,7,"Vzidava vrat vel. do 2,0 m2"]
[null,null,"Vzidava vseh oken in vrat ter slepih podbojev vel do 2,0 m2."]
[{"$nulls":4},"KOM",null,3,null,null,0,null,0]
[]
[1,8,"Vzidava zračnih in odušnih PVC cevi"]
[null,null,"Dobava in vzidava zračnih in odušnih PVC cevi fi 110 mm - iz sanitarnega prostora na streho komplet s prebojem."]
[{"$nulls":4},"M1",null,3,null,null,0,null,0]
[]
[1,9,"Vzidava rozet, zračnikov"]
[null,null,"Vzidava rozet in zračnikov vseh zidnih ventilacij. "]
[{"$nulls":4},"KOM",null,2,null,null,0,null,0]
[]
[1,10,"AB vodovodni jašek "]
[null,null,"Dobava in izdelava AB vodovodnega jaška, (tipski števčni za objekt), s pokrovom dim. 60/60 cm iz rebraste pločevine, komplet z vsemi potrebnimi deli. "]
[{"$nulls":4},"KOM",null,1,null,null,0,null,0]
[]
[1,11,"Delovni odri"]
[null,null,"Naprava lahkih premičnih delovnih odrov višine do 2.50 m. Obračuna se tlorisna površina objekta."]
[{"$nulls":4},"M2",null,30,null,null,0,null,0]
[]
[1,12,"Pomoč obrtnikom"]
[null,null,"Razna nepredvidena dela in pomoč obrtnikom pri obrtno instalaterskih delih - predvidi se 10% od vrednosti zidarskih del."]
[{"$nulls":4},"KOM",null,1,null,null,0,null,0]
[]
[]
["SKRITO",null,"Zidarska dela - skupaj EUR:",null,null,null,0]

{"sheet":"A.03","index":4,"n_rows":49,"n_cols":12,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,2,40,7],[22,2,22,7],[10,2,10,7],[44,2,44,7],[30,2,30,7],[34,2,34,7],[6,2,6,7],[14,2,14,7],[18,2,18,7],[26,2,26,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"0","SKRITO",{"$nulls":8},0]
[]
["SKRITO","A.03","Kanalizacija",{"$nulls":6},"Cena",null,"Znesek   EUR"]
[0]
[]
[1,1,"Strojni izkop za kanalizacijo"]
[null,null,"Strojni izkop kanalizacijskih jarkov globine do 80 cm v terena v  III.-IV. ktg (za polaganje kan. cevi) z odmetom ob rob jarka oz. v bližnjo deponijo."]
[{"$nulls":4},"M3"," ",30,null,null,0,null,0]
[]
[1,2,"Strojni izkop za AB greznico"]
[null,null,"Strojni izkop gradbene jame v III.-IV. ktg. (za izvedbo nove AB greznice) z odmetom ob rob gradbene jame oz. v bližnjo deponijo za kasnejšo uporabo."]
[{"$nulls":4},"M3"," ",50,null,null,0,null,0]
[]
[1,3,"Izravnava in utrditev dna jarkov in gradbene jame."]
[null,null,"Izravnava dna kanalizacijskih jarkov s planiranjem in utrditvijo z nabijanjem."]
[{"$nulls":4},"M2"," ",40,null,null,0,null,0]
[]
[1,4,"Zasip za položeno kanalizacijo in izvedeno greznico "]
[null,null,"Zasip za položeno kanalizacijo in izvedeno greznico z materialom od izkopa z nabijanjem v plasteh debeline do 30 cm do potrebne zbitosti."]
[{"$nulls":4},"M3"," ",40,null,null,0,null,0]
[]
[1,5,"PVC cevi fi 110"]
[null,null,"Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi fi 110 mm z delnim obbetoniranjem - fekalna in meteorna kanalizacija."]
[{"$nulls":4},"M1",null,46,null,null,0,null,0]
[]
[1,6,"PVC raudril drenažne cevi fi 150 (ponikovalnica - obrnjena drenaža)"]
[null,null,"Dobava in polaganje PVC drenažnih cevi fi 150 mm, obrnjena drenažna cev za namen ponikovalnice (z delnim obbetoniranjem), kanal pod drenažno cevjo zasut z okroglim  prodcem (0-32mm) - poraba cca 0,30m3/m1 (ponikovalnica)."]
[{"$nulls":4},"M1",null,12,null,null,0,null,0]
[]
[1,7,"Revizijski jašek fi 50 cm - s protismradnim pokrovom"]
[null,null,"Naprava revizijskega jaška iz betonske cevi fi 50 cm in RF protismradnim pokrovom 60/60 cm, jašek globine do 1.00 m, komplet z obdelavo dna in priključkov."]
[{"$nulls":4},"KOM",null,1,null,null,0,null,0]
[]
[1,8,"Revizijski jašek fi 60 cm - LTŽ pokrov"]
[null,null,"Naprava revizijskega jaška iz betonske cevi fi 60 cm in LTŽ pokrovom 60/60 cm, jašek globine do 1.00 m, komplet z obdelavo dna in priključkov - jaški zunanjega kanalizacijskega razvoda."]
[{"$nulls":4},"KOM",null,3,null,null,0,null,0]
[]
[]
[]
[1,9,"Peskolovci"]
[null,null,"Dobava in izdelava peskolovov iz betonskih cevi fi 40 cm, globine do 1.0 m, z AB pokrovom 50x50 cm."]
[{"$nulls":4},"KOM",null,2,null,null,0,null,0]
[]
[1,10,"AB dvoprekatna greznica dim. (3,60/2,40/2,40)m - komplet izvedba"]
[null,null,"Dobava in naprava AB dvoprekatne greznice dim. 3,60/2,40m, globine 2,40m, z večjim in manjšim prekatom, z 2 LTŽ pokrovoma 60/60 cm. Obodne stene, talna in vrhnja plošča so deb. 20 cm, beton MB 30, vodotesen, komplet z opažanjem in prilključno cevjo. Zemeljska dela so zajeta v prejšnjih postavkah."]
[{"$nulls":4},"KOM",null,1,null,null,0,null,0]
[]
[]
["SKRITO",null,"Kanalizacija - skupaj EUR.",null,null,null,0]

{"sheet":"B.01","index":5,"n_rows":20,"n_cols":12,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,2,14,7],[10,2,10,7],[6,2,6,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"0","SKRITO",{"$nulls":8},0]
[]
["SKRITO","B.01","Kleparska dela",{"$nulls":6},"Cena",null,"Znesek   EUR"]
[]
[]
[1,1,"Žlebovi"]
[null,null,"Dobava in montaža novih strešnih žlebov na obstoječo korčno strešino na mestu odstranjenih - z novim nagibom in novo lokacijo odtočnih cevi. Žlebovi so polkrožni r.š. 30 cm, iz barvane pločevine pločevina deb. 0.60 mm,  vključno s kljukami in sidranjem, ter izvedbo iztokov in čelnih zapor."]
[{"$nulls":4},"M1",null,10,null,null,0,null,0]
[]
[1,2,"Odtočne cevi - fi 100 mm "]
[null,null,"Dobava in montaža odtočnih strešnih cevi fi 100 mm, iz barvane pločevina deb. 0.60 mm, vključno z zidnimi objemkami s pritrditvijo ter izvedbo priključka na odtok žleba."]
[{"$nulls":4},"M1",null,8,null,null,0,null,0]
[]
[1,3,"Zračniki"]
[null,null,"Naprava, dobava in montaža strešnih zračnikov odušnih in zračnih PVC cevi fi 110 mm iz barvane pločevine. Upoštevati je izvedbo na obstoječi korčni strešini z izvedbo novih prebojev in prilagoditvijo novih zračnikov na obstoječo kritino. "]
[{"$nulls":4},"KOM",null,2,null,null,0,null,0]
[]
[]
[]
["SKRITO",null,"Kleparska dela - skupaj EUR:",null,null,null,0]

{"sheet":"B.02","index":6,"n_rows":37,"n_cols":12,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,2,6,7],[18,2,18,7],[22,2,22,7],[31,2,31,7],[10,2,10,7],[14,2,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"0","SKRITO",{"$nulls":8},0]
[]
["SKRITO","B.02","Mizarska in gips dela ",{"$nulls":6},"Cena",null,"Znesek   EUR"]
[]
[]
[1,1,"Vhodna dvokrilna drsna vrata dim. 172/210 cm (poslovilni prostor)"]
[null,null,"Dobava in montaža vhodnih drsnih dvokrilnih lesenih vrat, komplet z lesenim okvirjem. Vrata so izdelana iz masivnega jelovega lesa (po naročilu), polnilo letvičeno s horizontalnimi letvami, jelov les lakiran. Drsna vrata so opremljena z zgornjim in spodnjim vodilom, evrostandard okovjem, ključavnico, obojestranskim ročajem za odpiranje, odpiranje levo in desno ob steni.  Vrata so dimenzij 172/210 cm.    "]
[{"$nulls":4},"KOM",null,1,null,null,0,null,0]
[]
[1,2,"Vhodna lesena vrata dim. 80/210 cm (sanitarije, čajna kuhinja)"]
[null,null,"Dobava in montaža vhodnih lesenih vrat. Vrata so izdelana iz masivnega jelovega lesa (po naročilu), polnilo horizontalne letve, jelov les lakiran, opremljena z evrostandard okovjem, ključavnico, obojestransko kljuko za odpiranje. Vrata so dimenzij 80/210 cm.    "]
[{"$nulls":4},"KOM",null,2,null,null,0,null,0]
[]
[1,3,"Lesena zidna in stropna obloga (poslovilni prostor)"]
[null,null,"Dobava in montaža lesene zidne in stropna obloge iz vezanih in furniranih plošč, plošče dim. 50/50 cm( vezane kvadratne furnirane plošče s finalno obdelanimi robovi), polaganje na leseno letvano podkonstrukcijo na razstoju 50 cm, sidrano v steno oziroma izvedba kot viseči strop pod strešno konstrukcijo objekta. Montaža plošč z minimalnimi špranjami šir. 0,50 cm med ploščami obloge."]
[{"$nulls":4},"M2",null,20,null,null,0,null,0]
[]
[1,4,"Lesena obloga obstoječega okna (poslovilni prostor)"]
[null,null,"Dobava in izdelava lesena obloga obstoječega okna (okvir okna s polico) - okno svetle odprtine dim. 130/85 cm, obloga komplet notranjega okenskega okvirja globine 30 cm in montaža police okna z vertikalnim zaključkom. Obloga je iz lepljenega jelovega lesa , finalno obdelana in z vsemi zaključnimi elementi, les je lakiran. Po detajlu projektanta! "]
[{"$nulls":4},"KOM",null,1,null,null,0,null,0]
[]
[1,5,"Gips strop prehoda v objektu - brez TI"]
[null,null,"Dobava in montaža visečega gips stropa (prehod skozi objekt) v sestavi: gips vodoodporne plošče deb. 1,25 cm na lahki  viseči podkonstrukciji iz pločevinastih profilov s sidranjem v poševno strešno konstrukcijo. Spoji gips plošč so armirani, kitani in bandažirani.  "]
[{"$nulls":4},"M2",null,12.3,null,null,0,null,0]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[1,6,"Viseči gips strop z izolacijo - notranjost objekta (sanitarije, čajna kuhinja, poslovilni prostor)"]
[null,null,"Dobava in montaža visečega gips stropa z izolacijo v sestavi: gips vodoodporne plošče deb. 1,25 cm na ravni podkonstrukciji iz lahkih visečih pločevinastih profilov s sidranjem v poševno strešno konstrukcijo in z vmesno toplotno izolacijo (mehka mineralna volna deb. 10 cm v PVC foliji). Spoji gips plošč so armirani, kitani in bandažirani.  "]
[{"$nulls":4},"M2",null,22.5,null,null,0,null,0]
[]
[]
[]
["SKRITO",null,"Mizarska in gips dela - sk. EUR:",null,null,null,0]

{"sheet":"B.03","index":7,"n_rows":27,"n_cols":12,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[22,2,22,7],[6,2,6,7],[18,2,18,7],[14,2,14,7],[10,2,10,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"0","SKRITO",{"$nulls":8},0]
[]
["SKRITO","B.03","Tlakarska dela - kamen, keramika ",{"$nulls":6},"Cena",null,"Znesek   EUR"]
[]
[]
[1,1,"Notranji kamniti tlak - plošče iz poliranega kamna (tip repen)"]
[null,null,"Dobava in polaganje kamnitega tlaka iz obdelanega naravnega kamna (plošče tip repen deb. 2 cm) - brušen, poliran. Polaganje na že izveden estrih na lepilo, na stik brez fug (plošče so enake širine in različnih dolžin), komplet z vsemi pomožnimi deli - poslovilni prostor v objektu.  "]
[{"$nulls":4},"M2",null,11.5,null,null,0,null,0]
[]
[1,2,"Zunanji kamniti tlak - plošče iz štokanega kamna (tip repen)"]
[null,null,"Dobava in polaganje kamnitega tlaka iz štokanega nedrsečega naravnega kamna (rezane plošče tip repen deb. 3 cm). Polaganje na že izveden estrih na lepilo, na stik brez fug (plošče so enake širine in različnih dolžin), komplet z vsemi pomožnimi deli - prehodni prostor v objektu in zunaj pred objektom. "]
[{"$nulls":4},"M2",null,15,null,null,0,null,0]
[]
[1,3,"Zidna obroba kamnitega tlaka"]
[null,null,"Dobava in polaganje zidne obrobe iz kamnitih ploščic (višine 8 cm, deb. 1 cm), naravni kamen tip repen (identičen tlaku), polaganje na lepilo, komplet z vsemi pomožnimi deli - poslovilni prostor."]
[{"$nulls":4},"M1",null,12,null,null,0,null,0]
[]
[1,4,"Talna keramika - sanitarije, čajna kuhinja"]
[null,null,"Dobava in polaganje talnih keramičnih ploščic na lepilo na že izveden cementni estrih, komplet s stičenjem stikov in fugiranjem. Keramiko izbere investitor (sanitarni prostor, čajna kuhinja)."]
[{"$nulls":4},"M2",null,12,null,null,0,null,0]
[]
[1,5,"Stenska keramika - sanitarije, čajna kuhinja"]
[null,null,"Dobava in polaganje stenskih keramičnih ploščic na lepilo, komplet s stičenjem stikov in fugiranjem in vogalnimi PVC letvicami. Keramiko izbere investitor (sanitarni prostor, čajna kuhinja)."]
[{"$nulls":4},"M2",null,25,null,null,0,null,0]
[]
[]
["SKRITO",null,"Tlakarska dela (kam., ker.) - EUR:",null,null,null,0]

{"sheet":"B.04","index":8,"n_rows":30,"n_cols":12,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[18,2,18,7],[6,2,6,7],[14,2,14,7],[22,2,22,7],[10,2,10,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"0","SKRITO",{"$nulls":8},0]
[]
["SKRITO","B.04","Slikopleskarska dela",{"$nulls":6},"Cena",null,"Znesek   EUR"]
[]
[]
[1,1,"Izravnava notranjih ometanih sten "]
[null,null,"Izravnava fino ometanih sten s polifiksom in finim brušenjem."]
[{"$nulls":4},"M2",null,40,null,null,0,null,0]
[]
[1,2,"Delno struganje in kitanje obstoječega beleža notranjih sten "]
[null,null,"Delno struganje in kitanje obstoječih notranjih sten. "]
[{"$nulls":4},"M2",null,55,null,null,0,null,0]
[]
[1,3,"Izravnava gips stropov"]
[null,null,"Fina izravnava bandažiranih gips stropov s polifiksom in finim brušenjem."]
[{"$nulls":4},"M2",null,20,null,null,0,null,0]
[]
[1,4,"Slikanje novih in obstoječih ometanih sten"]
[null,null,"Dvakratno slikanje ometanih sten - vsi notranji prostori."]
[{"$nulls":4},"M2",null,100,null,null,0,null,0]
[]
[1,5,"Slikanje gips stropov"]
[null,null,"Dvakratno slikanje gips stropov z jupolom - vsi notranji prostori."]
[{"$nulls":4},"M2",null,20,null,null,0,null,0]
[]
[]
[]
[]
[]
["SKRITO",null,"Slikopleskarska dela - skupaj EUR:",{"$nulls":6},0]

{"sheet":"B.05","index":9,"n_rows":25,"n_cols":12,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[19,2,19,7],[7,2,7,7],[15,2,15,7],[11,2,11,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"0","SKRITO",{"$nulls":8},0]
[]
["SKRITO","B.05","Fasadna dela",{"$nulls":6},"Cena",null,"Znesek   EUR"]
[0]
[]
[]
[1,1,"Obrizg ter grobi in fini omet fasade (kamniti zidovi)  "]
[null,null,"Izvedba cementnega obrizga ter grobi in fini omet kamnitih zidov fasade - omet deb. do 3 cm.  "]
[{"$nulls":4},"M2",null,100,null,null,0,null,0]
[]
[1,2,"Zaključni sloj fasade - slikanje z acrycolor barvo "]
[null,null,"Slikanje fino ometa fasade z acrycolor barvo 2x s predhodnim opremazom z emulzijo."]
[{"$nulls":4},"M2",null,100,null,null,0,null,0]
[]
[1,3,"Slikanje strešnih betonskih napuščev  "]
[null,null,"Slikanje vidnih strešnih betonskih napuščev z acrycolor barvo 2x s predhodnim kitanjem in premazom z emulzijo."]
[{"$nulls":4},"M2",null,7,null,null,0,null,0]
[]
[1,4,"Fasadni oder"]
[null,null,"Montaža in demontaža fasadnega cevnega odra za izvedbo fasaderskih del."]
[{"$nulls":4},"M2",null,100,null,null,0,null,0]
[]
[]
[]
["SKRITO",null,"Fasadna dela - skupaj EUR:",null,null,null,0]