{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":15,"sheets":["VODOVOD","OGREVANJE","HLAJENJE"," PREZRAČEVANJE","SKLADIŠČENJE GORIVA","Sheet7","Sheet8","Sheet9","Sheet10","Sheet11","Sheet12","Sheet13","Sheet14","Sheet15","Sheet16"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":2,"defined_names":33,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"VODOVOD","index":0,"n_rows":88,"n_cols":4,"rows_kept":88,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"NOTRANJI VODOVOD "]
[]
[null,"Pri vseh elementih je potrebno upoštevati spojni in tesnilni material."]
[]
[1,"Srednjetežka vroče cinkana navojna cevi po DIN 2440 za  pitno vodo, antikorozijsko zaščitena in  izoliranapo DIN1988 komplet s fitingi, spojnim, tesnilnim in nosilnim materialom"]
[null,"DN15","m",20]
[null,"DN20","m",5]
[]
[]
[2,"Odtočna kanalizacijska cev iz trdega PVC-ja, spajanje na obojko, tesnenenje z gumi tesnili, komplet s fasonzkimi kosi, tesnilnim in spojnim materialom"]
[null,"fi 110","m",2]
[null,"fi 50","m",12]
[]
[]
[3,"Talni odtok iz PVC plastike s sifonom, iztok 3°, priključek DN50 s stranskim dodtokom DN40, z nasadnim kosom in okvirjem rešetke, rešetka iz nerjavnega jekla. Nazivna   mere okvirja rešetke 150x150"]
[null,null,"kos",2]
[]
[4,"Nosilne in pritrdilna konstrukcije za cevi,  iz profilnega jekla NPU, NPL in pocinkanega perforiranega traku"]
[null,null,"kg",5]
[]
[5,"Ogledalo 600x400iz brušenega stekla s fasetirenami robovi, komplet z drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zid"]
[null,null,"kos",3]
[]
[6,"Etažera iz plastike, s stekleno ploščo komplet z drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zid"]
[null,null,"kos",3]
[]
[7,"Podajalnik papirnatih brisač v kosu, komplet z drobnim materialom za montažo na zid."]
[null,"CWS 204","kos",3]
[]
[]
[8,"Kromirana posodica za milo, kompletno z materilom za pritrditev in montažo."]
[null,"CWS 423","kos",2]
[]
[9,"Kromirano držalo za toaletni papir, kompletno z materilom za pritrditev in montažo."]
[null,"CWS 605","kos",2]
[]
[10,"Kompleten umivalnik  sestoječ iz:"]
[null,"školjka iz sanitarnega porcelana  vgradna"]
[null,"vel. 550x500 mm"]
[null,"proizvod CERAMICA DOLOMITE"]
[null,"tip"]
[null,"enoročna nikljana mešalna baterija  DN 15 z veznima cevkama in kotnima ventiloma  DN15, vključno z tesnilnim in pritrdilnim materialom"]
[null,"proizvod ARMAL"]
[null,"sifon za umivalnik z odlivnim ventilom DN 25, s čepom in držalom"]
[null,null,"kos",3]
[]
[11,"Kompletna WC garnitura sestoječa iz:"]
[null,"stenska školjka z iztokom v steno  iz sanitarnega porcelana "]
[null,"proizvod CHERAMICA DOLOMITE"]
[null,"tip "]
[null,"sedežna deska"]
[null,"izplakovalni kotliček z odsesovalno garnituro in sprožilnim mehanizmom"]
[null,"gibka vezna cevka DN15 mm"]
[null,"kotni ventil  DN15 mm"]
[null,null,"kos",2]
[]
[]
[12," PISOAR"]
[null,"sestoječ iz:"]
[null,"pisoarne školjke iz sanitarnega porcelana"]
[null,"kromiranega odtočnega ventila Ø32"]
[null,"kromiranega odtočnega sifona  Ø50"]
[null,"magnetnega ventila Ø15"]
[null,"medeninastega podometnega reguliranega ventila Ø15 s kapo in rozeto"]
[null,null,"kos",2]
[]
[13,"BREZKONTAKTNO ELEKTRONSKO KRMILJENA NAPRAVA"]
[null,"za splakovanje pisoarjev, v kompaktni izvedbi"]
[null,"za podometno montažo, senzor v krmilni"]
[null,"napravi."]
[null,null,"kos",2]
[]
[]
[]
[14,"Dezinfekcija cevi mrzle in tople vode","kos",1]
[]
[]
[]
["26.","Izdelava PID projektov","%",1.5]
[]
[]
[15,"Pripravljalna dela, zarisovanje, izmere, tlačni preizkus in poiskusno obratovanje","%",3]
[]
[]
[16,"Prevoz materiala na gradbišče in zavarovanje","%",3]
[]
[]
[null,"SKUPAJ:"]

{"sheet":"OGREVANJE","index":1,"n_rows":67,"n_cols":4,"rows_kept":67,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"OGREVANJE"]
[]
[null,"Pri vseh elementih je potrebno upoštevati spojni in tesnilni material."]
[]
[1,"Cevovodi vključno s fazoni in cevnimi pritrdili iz srednje teških šivnih navojnih cevi po DIN 2440, spajanje z varjenjem"]
[null,"DN10 ","m",72]
[null,"DN15","m",32]
[]
[2,"Izolacija cevnih razvodov s cevaki iz samougasljive toplotne izolacije iz umetnega kavčuka za temperature do 105stC, lambda=0.037 pri 10stC, debeline 19 mm, vključno z lepilom in lepilnimi trakovi. Ustreza Armaflex ITS, za naslednje premere cevi:"]
[null,"DN10 ","m",72]
[null,"DN15","m",32]
[]
[]
[3,"Pleskanje cevovodov in konzol dvakrat z osnovnim premazom, po predhodnem čiščenju rje."]
[null,null,"m2",4]
[]
[4,"PLESKANJE"]
[null,"vidnih cevovodov dvakrat z vroče odpornim lakom."]
[null,null,"m2",4]
[]
[5,"PROFILNO JEKLO"]
[null,"za podpore in obešala, vključno pritrdilni material z osnovnim premazom."]
[null,null,"kg",5]
[]
[]
[6,"KROGELNA PIPA  "]
[null,"Krogelna pipa z navojnimi priključki, primeren za ogrevno vodo do 120°C, PN10, skupaj s tesnilnim materialom"]
[null,"DN15","kos",4]
[]
[]
[7,"PLOŠČATI RADIATORJI"]
[null,"Jekleni, maks. delovna temperatura 110°C, maks. delovni nadtlak 6 bar, radiatorji so s konzolami, rozetami in odzračevalcem , zaščiteni s polietilensko folijo ter končno pleskani z belo barvo."]
["npr.:","proizvod: VOGEL&NOOT"]
[]
[null,"velikost 22K-500"]
[null,"l=800","kos",2]
[null,"l=520","kos",1]
[null,"velikost 11K-500/500"]
[]
[]
[7,"TERMOSTATSKI RADIATORSKI VENTIL"]
[null,"za dvocevni sistem z dvojno regulacijo, vključno s tesnilnim materialom."]
[null,"DN10","kos ",7]
[]
[9,"RADIATORSKI HOLENDER"]
[null,"z vgrajenim zasunom, vključno s tesnilnim materialom."]
[null,"DN10","kos ",7]
[]
[10,"TERMOSTATSKA GLAVA"]
[null,"z vgrajenim tipalom (območje nastavitve 5-26°C), s protizmrzovalno zaščito, z zaskočnim priključkom, z protilomno zaščito"]
[]
[null,null,"kos ",7]
[]
[]
[11,"Tlačni preizkus tesnjenja cevovoda z vodo, preizkusni tlak =1,3x kratni delovni tlak, vključno s čepi in priključki."]
[null,null,"kos",1]
[]
[12,"Izdelava PID projektov"]
[null,null,"%",1.5]
[]
[13,"Pripravljalna dela, zarisovanje, iz mere, tlačni preizkus in poiskusno obratovanje"]
[null,null,"%",3]
[]
[14,"Prevoz materiala na gradbišče in zavarovanje"]
[null,null,"%",3]
[]
[null,"SKUPAJ OGREVANJE:"]

{"sheet":"HLAJENJE","index":2,"n_rows":37,"n_cols":4,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"HLAJENJE"]
[]
[null,"Pri vseh elementih je potrebno upoštevati spojni in tesnilni material."]
[]
[1,"ODTOČNA KANALIZACIJSKA CEV"]
[null,"iz trdega PVC-ja, spajanje na obojko, tesnenje z gumi tesnili, komplet z fazonskimi kosi, tesnilnim in spojnim materialom"]
[null,"fi 32 - odtok kondenza klima naprav- vertikale vodene v fasadi komplet z odcepi za klima naprave","m",8]
[]
[2,"BAKRENA FREONSKA CEV"]
[null,"Parozaporna toplotno izolirana bakrena freonska cev 1/2\" + 1/4\" položena v estrihu ali v steni. Postavka zajema dobavo in vgradnjo cevovodov in toplotnr izolacije. Vsak par cevi je po polaganju tlačno preizkušen in na obeh koncih blindiran. Skupna dolžina toplotno izoliranih parov cevi:"]
[null,null,"m",32]
[]
[3,"KLIMA NAPRAVA  ZA MONTAŽO NA STENO"]
[null,"1x Notranja in 1xzunanja hladilna enota stenske izvedbe z direktno ekspanzijo. Hladilno enoto se dobavi daljinskim upravljalnikom za montažo na steno in žično povezavo med notranjimi in zunanjo enoto."]
[null,"Qhladilna : 3,2 kW"]
[null,"Qgrelna :3,5KW"]
[]
[null,null,"kos",2]
[]
[]
[4,"GRADBENA POMOČ"]
[null,"instalaterjem: prebijanje, zazidava odprtin, vratnje lukenj"]
[null,null,"%",3]
[]
[5,"PRIPRAVLJALNA DELA"]
[null,"zarisovanje, izmere, poizkusno obratovanje"]
[null,null,"%",2]
[]
[6,"IZDELAVA PID PROJEKTA"]
[null,"komplet z navodili za posluževanje in vzdrževanje."]
[null,null,"%",1.5]
[]
[7,"PREVOZ"]
[null,"materiala na gradbišče in zavarovanje"]
[null,null,"%",1]
[]
[null,"SKUPAJ HLAJENJE:"]

{"sheet":" PREZRAČEVANJE","index":3,"n_rows":39,"n_cols":4,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"KLIMATIZACIJA IN PREZRAČEVANJE"]
[]
[]
[]
[1,"ODVODNI VENTILATOR  "]
[null,"enohitrostni izvedba za montažo na zid skupaj z montažnim in spojnim materialom"]
[null,"Proizvod: PICHLER"]
[null,"Tip: LIMODOR FM"]
[null,"V’=100 m3/h, n=17W"]
[null,"dodatna oprema:"]
[]
[null,null,"kpl",2]
[]
[2,"Zračni kanali pravokotnega preseka, izdelani z pocinkane pločevine, po predpisih DIN 24190 do 24194, kompletno s fazonskimi kosi, loputami, obešalnim in tesnilnim materialom."," "]
[null,null,"kg",20]
[null,"                          "]
[]
[3,"ODVODNI PVC KANAL fi100mm"]
[null,"                           ","m",1]
[]
[]
[12,"Aluminijasta rešetka za izenačevanje tlakov med sosednjimi prostori, izdelana iz vlečenih Al profilov, prirejena za vgradnjo v vrata. Sestavljajo jo nosilni okvir, prečne lopatice v obliki črke V in vgradni protiokvir za razne debeline vrat, proizvod IMP Klima Idrija ali ustrezni drugi, tip"]
[null,"AR-4P, 325x125 ","kos",4]
[]
[]
[5,"GRADBENA POMOČ"]
[null,"instalaterjem: prebijanje, zazidava odprtin, vratnje lukenj"]
[null,null,"%",2]
[6,"IZDELAVA PID PROJEKTA"]
[null,"komplet z navodili za posluževanje in vzdrževanje."]
[null,null,"%",1.5]
[7,"PRIPRAVLJALNA DELA"]
[null,"zarisovanje, izmere, poiskusno obratovanje"]
[null,null,"%",2]
[8,"PREVOZ"]
[null,"materiala na gradbišče in zavarovanje"]
[null,null,"%",3]
[]
[null,"SKUPAJ KLIMATIZACIJA IN PREZRAČEVANJE:"]

{"sheet":"SKLADIŠČENJE GORIVA","index":4,"n_rows":36,"n_cols":4,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"SKLADIŠČENJE GORIVA"]
[]
[null,"pri vseh elementih je potrebno upoštevati spojni in tesnilni material"]
[]
[1,"BAKRENE CEVI"]
[null,"za EL olje, komplet z Cu spojkami"]
[null,"Cu 12X1"]
[]
[null,null,"m",16]
[]
[2,"KROGELNA PIPA"," "]
[null,"z notranjim navojem, komplet z spojkama za bakreno cev Cu 12x1"]
[null,"                          ","kos",2]
[]
[3,"Dobava in montaža PEHD cevi za zaščito bakrenih in P VC cevi vodenih v zemlji"]
[null,"fi100","m",10]
[]
[]
[12,"PVC cev"]
[null,"za kontrolo medplaščne tekočine DN8","m",12]
[]
[]
[5,"GRADBENA POMOČ"]
[null,"instalaterjem: prebijanje, zazidava odprtin, vratnje lukenj"]
[null,null,"%",2]
[6,"IZDELAVA PID PROJEKTA"]
[null,"komplet z navodili za posluževanje in vzdrževanje."]
[null,null,"%",1.5]
[7,"PRIPRAVLJALNA DELA"]
[null,"zarisovanje, izmere, poiskusno obratovanje"]
[null,null,"%",2]
[8,"PREVOZ"]
[null,"materiala na gradbišče in zavarovanje"]
[null,null,"%",3]
[]
[null,"SKUPAJ SKLADIŠČENJE GORIVA:"]

{"sheet":"Sheet7","index":5,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet8","index":6,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet9","index":7,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet10","index":8,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet11","index":9,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet12","index":10,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet13","index":11,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet14","index":12,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet15","index":13,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet16","index":14,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}