{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["REKAPITULACIJA","JR","situacije"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"REKAPITULACIJA","index":0,"n_rows":13,"n_cols":3,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,2],[1,1,1,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"PRENOVA ULICE LOKARJEV DREVORED"]
[]
[null,"PREDDELA",0]
[null,"RUŠTVENA DELA",0]
[null,"ZGORNJI USTROJ",0]
[null,"ODVODNJAVANJE VOZIŠČA",0]
[null,"PROMETNA OPREMA",0]
[null,"Nepredvidena dela 10%",0]
[null,"Javna razsvetljava",0]
[null,"Skupaj",0]
[null,"DDV 20%",0]
[null,"VSE SKUPAJ",0]

{"sheet":"JR","index":1,"n_rows":89,"n_cols":10,"rows_kept":89,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,null,"Javna razsvetljava  ulice Lokarjev drevored v Ajdovščini"]
[null,null,"Dobava, vgradnja, izdelava, montaža in preizkus"]
[]
[null,"A.","GRADBENA DELA"]
[]
[null,"1.","Zakoličba obstoječih komunalnih naprav na obravnavanem območju",null,"m",150]
[{"$nulls":9}," "]
[]
[null,"2.","Zakoličba trase novega JR omrežja",null,"m",150]
[]
[null,"3.","Izkop in izdelava temelja 800 x 800 x 1000 za drog JR, ter ter izdelava betonske glave - sidrni vijaki 4 x M16  A2",null,"kos",7]
[]
[]
[null,"4.","Izdelava jaška dim.fi 60 cm, 1,0 m gl., s pokrovom za težki promet tip IMP art. 203",null,"kos",7]
[]
[null,"5.","Rezanje asfalta debeline 7 cm",null,"m",24]
[]
[null,"6.","Rušenje asfalta",null,"m2",12]
[]
[null,"7.","Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala delno v utrjeni poti, delno v cesti, delno v zelenici, dim. 0,5 x 1,0 m globine",null,"m",145]
[]
[null,"8.","Demontaža in ponovna montaža cestnih robnikov",null,"m",70]
[]
[null,"9.","Izdelava križanj z ostalimi komunalnimi vodi",null,"kos",6]
[]
[null,"10.","Izdelava kabelske kanalizacije z 1 x stigmaflex cevjo fi 80 mm, nasutje s peskom granulacije 3-7 mm 10 cm, zasutje s tamponom, z nabijanjem v plasteh, obbetoniranje z betonom MB100 25 cm, odvoz odvečnega materiala",null,"m",18]
[]
[null,"11.","Izdelava kabelske kanalizacije z 1 x stigmaflex cevjo fi 80 mm, nasutje s peskom granulacije 3-7 mm 10 cm, zasutje s tamponom, z nabijanjem v plasteh,  odvoz odvečnega materiala",null,"m",127]
[]
[null,"12.","PE cev fi 63 mm",null,"m",16]
[]
[]
[null,"13l.","Stigmafleks cev fi 80 mm",null,"m",6]
[]
[null,"14.","Demontaža obstoječih kandelabrov z razbijanjem in rezanjem kandelabrov z avtodvigalom",null,"kos",8]
[]
[null,"15.","Krpanje asfalta s predhodnim brizganjem emulzije, spodnja plast BD 22 - 5cm: zgornja plast BB 11S - 3cm ter valjanje",null,"m2",7]
[]
[null,"16.","Humiziranje ter zatravitev",null,"m2",60]
[]
[null,"17.","Polaganje opozorilnega traku z napisom "]
[null,null,"      »POZOR ELEKTRIKA« ( po celotni trasi )",null,"m",145]
[]
[null,"18.","Izdelava osnov za vnos v kataster komunalnih vodov",null,"kpl",1]
[]
[null,null,"SKUPAJ (ocena)",null,"EUR"]
[]
[]
[]
[null,"B.","ELEKTROMONTAŽNA DELA"]
[]
[null,"1.","Dobava in postavitev kovinskega kandelabra  vroče cinkan,h =6 m  s svetilko, svetlobno mesto z ožičenjem, in kandelabrsko sponko",null,"kos",7]
[]
[null,"2.","Dobava in postavitev kovinskega kandelabra  vroče cinkan,h =6 m  s svetilko, svetlobno mesto z ožičenjem, in kandelabrsko sponko",null,"kos",3]
[]
[]
[null,"3.","Zaščita kandelabra z anzikorozijskim premazom 10cm nad temeljem",null,"kpl",11]
[]
[null,"4.","Dobava in montaža svetilke z redukcijo ustreza tipu ST50NA 392 E-1MT02GB Siteco (ravno steklo) pozitivna logika s sijalko HST 70W (Na)",null,"kpl",8]
[]
[null,"5.","Odklop in demontaža obstoječe JR "]
[null,null,"uporaba avtodvigalo z košaro",null,"ur",3]
[null,"6.","delo monterji",null,"ur",7]
[]
[null,"7.","Dobava in polaganje valjanca FeZn 25 x 4 mm2:",null,"m",170]
[]
[null,"8.","Dobava in polaganje kabla   NAYY_J 4x16+2,5mm2:",null,"m",175]
[]
[null,"9.","Izdelava kabelskih končnikov Al/Cu 16/8",null,"kos",14]
[]
[null,"10.","Dobava in montaža križne sponke:",null,"kos",8]
[]
[null,"11.","Izvedba antikorozijske zaščite spoja valjanca v zemlji:",null,"kos",8]
[]
[null,"12.","Priklop na obstoječem drogu JR in na obstoječi kabel JR omrežja",null,"kpl",2]
[]
[null,"13.","Spojka ravna RAJHEM za kabel NAYY_J4x16*2,5mm2",null,"kpl",1]
[]
[null,"14.","Drobni vezni in pritrdilni material",null,null,0.05]
[]
[null,"15.","Meritve električnih lastnosti na posamezni svetilki",null,"kpl",1]
[]
[null,"16.","Sodelovanje s podjetjem  Elektroprimorska",null,"ur",4]
[]
[null,"17.","Izdelava PID in POV",null,null,0.03]
[]
[null,"18.","Priprava materiala in dela, ter manipulativni stroški, ter zavarovanje gradbišča",null,null,0.05]
[]
[null,null,"SKUPAJ (ocena)",null,"EUR"]

{"sheet":"situacije","index":2,"n_rows":44,"n_cols":4,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[38,1,38,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["1.","PREDDELA"]
[]
["1.","zakoličba profilov","km",0.085]
["2.","Postavitev in zavarovanje profilov","kos",7]
["3.","Demontaža prometnih znakov","kos",2]
[null,"PREDDELA SKUPAJ"]
[]
["2.","RUŠTVENA DELA"]
[]
["1.","Rušenje obstoječih robnikov in odvoz na deponijo do 5km","m",86]
["2.","Rušenje asfalta debeline do 10 cm ter odvoz na ustrezno deponijo z vsemi stroški","m2",350]
[null,"RUŠITVENA DELA SKUPAJ"]
[]
["3.","ZGORNJI USTROJ"]
[]
["1.","Dobava in vgrajevanje tamponskega nasutja 0-63 v debelini do 30cm","m3",141]
["2.","Izdelava finega planuma+-1cm","m2",480]
["3.","Široki strojni izkop v zemljini III ktg. z odvozom na deponijo do 10 km","m3",105]
["4.","Planiranje in valjanje zemeljskega planuma","m2",350]
["5.","Fino planiranje in valjanje tamponskega nasutja ter priprava za asfalt","m2",460]
["6.","Izdelava zgornje nosilne plasti iz BB11,d.4 cm","m2",104]
["7.","Dobava in vgrajevanje bitumiziranega drobljenc BD16 v d. 5 cm","m2",350]
["8.","Dobava in vgrajevanje bitumenskega betona,BB11 v d. 3 cm","m2",350]
["9.","Dobava in vgrajevanje betonskih robnikov 15/25/100","m",86]
["10.","Dobava in vgrajevanje betonskih vrtnih robnikov 8/20 cm","m",172]
[null,"ZGORNJI USTROJ SKUPAJ"]
[]
["4.","ODVODNJAVANJE VOZIŠČA"]
["1.","Strojni izkop jarka v zemljini III ktg. z odvozom na deponijo do 10 km","m3",85]
["2.","Planiranje zemeljskega planuma jarka","m2",33]
["3.","Dobava in polaganje meteorne kanalizacije iz PVC DN 200 na peščeno posteljico 0-8 mm","m",30]
["4.","Dobava in polaganje meteorne kanalizacije iz PVC DN 150 na peščeno posteljico 0-8 mm","m",36]
["5.","izdelava peščene posteljice v debelini 10 cm, peščeno obsutje cevi in pokrivna plast v debelini 15 cm, vse ročno nabito ","m3",18]
["6.","zasip jarka z nevezanim materjalom po SIST 1610 7.1, priloga B, 0-150 mm","m3",47]
["7.","Izdelava betonskih jaškov fi 60 gl. do 1,5 m,komplet z LTŽ pokrovi 125 kN","kos",1]
["8.","Dobava in montaža požiralnika s peskolovcem iz PE DN 500 mm, L=1,5m, vključno z izdelavo vtoka pod robnikom in iztoka DN 150 mm, ter LTŽ pokrovom PAM CBTB50RF","kos",4]
["9.","Izdelava betonskega jaška fi 80 cm gl. do 2 m,komplet z LTŽ pokrovom 400kN (M1_1) na obstoječem kanalu","kos",1]
["10.","Humuziranje ter zatravitev površin po končanih delih- z dobavo materiala","m2",43]
[null,"ODVODNJAVANJE VOZIŠČA SKUPAJ"]
[]
["5.","PROMETNA OPREMA"]
[]
["1.","Dobava in postavitev enojnega prometnega znaka,komplet s temelji","kos",1]
[null,"PROMETNA OPREMA SKUPAJ"]