{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["OBJEKT"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"OBJEKT","index":0,"n_rows":78,"n_cols":7,"rows_kept":78,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"PLOČNIK ČRNIČE II.FAZA "]
[]
[]
[]
["                     ","01          "," PREDDELA                                                                                                                                                                                                                                                      ",null,null,null,0]
["                     ","02          "," ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE                                                                                                                                                                                                                                  ",null,null,null,0]
["                     ","03          "," VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE                                                                                                                                                                                                                                         ",null,null,null,0]
["                     ","04          "," ZIDOVI                                                                                                                                                                                                                                                        ",null,null,null,0]
["                     ","05          "," OSTALO                                                                                                                                                                                                                                                        ",null,null,null,0]
["                     ","06          "," JAVNA RAZSVETLJAVA - GRADBENI DEL                                                                                                                                                                                                                             ",null,null,null,0]
[null,"07","Nepredvidena dela 5%    (01-08)",null,null,null,0]
[]
[null,null,"SKUPAJ:",null,null,null,0]
[]
[null,null,"DDV20%",null,null,null,0]
[]
[null,null,"SKUPAJ Z DDV",null,null,null,0]
{"$rows_empty":7}
["                     ","01"," PREDDELA                                                                                                                                                                                                                                                      "]
[]
[null,"0101","Geodetska dela-zakoličba pločnika",312,"m1",0,0]
["                     ","0102","Rušenje vseh vrst vozišč-asf.vozišče",34,"m2",0,0]
["                     ","0103"," Rušenje vseh vrst zidov                                                                                                                                                                                                                                       ",18.18,"m3  ",0,0]
[]
["                     ","01"," PREDDELA-skupaj                                                                                                                                                                                                                                                      ",null,null,null,0]
["                     ","            ","                                                                                                                                                                                                                                                               "]
["                     ","02          "," ZEMELJSKA DELA                                                                                                                                                                                                                                   "]
[]
["                     ","0201        ","Široki izkopi zemljine                                                                                                                                                                                                                    ",52,"m3  ",0,0]
["                     ","0202        "," Planum naravnih temeljnih tal v vezljivizemljini                                                                                                                                                                                                              ",560,"m2  ",0,0]
["                     ","0203        "," Vgrajevanje nasipov iz naravno          pridobljene mehke kamnine - material iz trase                                                                                                                                                                           ",24,"m3  ",0,0]
["                     ","0204        "," Humuziranje brežin brez valjanja                                                                                                                                                                                                                              ",80,"m2  ",0,0]
["                     ","0205        "," Razprostiranje odvečne plodne zemljine                                                                                                                                                                                                                        ",52,"m3  ",0,0]
[]
["                     ","02          "," ZEMELJSKA DELA-skupaj                                                                                                                                                                                                                                 ",null,null,null,0]
["                     ","            ","                                                                                                                                                                                                                                                               "]
["                     ","03          "," VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE                                                                                                                                                                                                                                         "]
[]
["                     ","0301        "," Izdelava nevezane nosilne plasti        enakomerno zrnatega drobljenca iz       kamnine D 32 mm v debelini od 21 do 30  cm (25 cm)                                                                                                                            ",143,"m3  ",0,0]
["                     ","0302        "," Izdelava obrabnozaporne plasti          bitumenskega betona iz zmesi zrn 0/8 mm iz karbonatnih kamnin, (BB 8 mm) v      debelini 4 cm - hodnik za pešce                                                                                                       ",543,"m2  ",0,0]
["                     ","0303        "," Vgraditev prefrabriciranih robnikov iz  cementnega betona s prerezom 8 cm / 20  cm /100 cm                                                                                                                                                                    ",312,"m1  ",0,0]
[]
["                     ","03          "," VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE-skupaj                                                                                                                                                                                                                                         ",null,null,null,0]
["                     ","            ","                                                                                                                                                                                                                                                               "]
["                     ","04          "," ZIDOVI                                                                                                                                                                                                                                                        "]
[]
["                     ","0401        ","Kompletna izvedba opornega zidu. obračunpo m3 gotovega zidu                                                                                                                                                                                                   ",27.28,"m3  ",0,0]
[null,"0402","Dobava in montaža palične mostne ograje z vertikalnimi polnili",26,"m1",0,0]
["                     ","04          "," ZIDOVI-skupaj                                                                                                                                                                                                                                                      ",null,null,null,0]
["                     ","            ","                                                                                                                                                                                                                                                               "]
["                     ","05          "," OSTALO                                                                                                                                                                                                                                                        "]
[]
["                     ","0501        "," Projektantski nadzor                                                                                                                                                                                                                                          ",8,"ur  ",0,0]
["                     ","0502"," Izdelava projekta izvedenih del PID                                                                                                                                                                                                                           ",1,"kos ",0,0]
[]
["                     ","05          "," OSTALO-skupaj                                                                                                                                                                                                                                                        ",null,null,null,0]
["                     ","            ","                                                                                                                                                                                                                                                               "]
["                     ","06"," JAVNA RAZSVETLJAVA - GRADBENA DELA                                                                                                                                                                                                                            "]
[]
["                     ","0601        "," Izkop jarka širine 40 cm, globine 100   cm, v terenu III in IV ktg niveliranje  dna jarka, dobava in vgrajevnaje podložnega betona, dobava in polaganje  1xstigmaflex cevi fi 110 m z obbetoniranjem zasip jarka s komprimiranjem",10,"m   ",0,0]
["                     ","0602"," Isto kot 1 le polaganje 2 x stigmaflex  cevi fi 110                                                                                                                                                                                                           ",363,"m   ",0,0]
["                     ","0603"," Izkop jarka v zemljišču III-IV ktg in   kompl. izdelava betonskega temelja za   kandelaber dimenzij 85x85x100 cm z vbetoniranim dnom, z vbetoniranim sidrom in pritrdilno ploščo za kandelaber in cevjo za uvod kablov, izdelava kabelskega jaška z pokrovom, zasutje z izkopanim materjalom z nabijanjem materjala, odvoz odvečnega , čiščenje in planiranje ",11,"kos ",0,0]
["                     ","0604"," Izdelava betonskega podstavka prižigališča javne razsvetljave                                                                                                                                                                  ",1,"kos ",0,0]
["                     ","0605"," Dobava in postavitev tipskega kabelskegajaška fi 0,80x1,00 m - izkop v terenu IV ktg, opaženje, betoniranje podložne    plošče z MB 15, vgradnja LTŽ pokrova    dim. 60x60 cm, 150 kN, ureditev okolice,nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na depon",4,"kos ",0,0]
[]
["                     ","06          "," JAVNA RAZSVETLJAVA - GRADBENI DEL skupaj                                                                                                                                                                                                                             ",null,null,null,0]