{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["PRIZ.LOKAVEC"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"PRIZ.LOKAVEC","index":0,"n_rows":207,"n_cols":4,"rows_kept":207,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
[]
["4.4. POPIS MATERIALA IN DEL-PRVA FAZA"]
[]
["V popisu je upoštevana dobava in montaža."]
[]
["PRVA FAZA:"]
[]
["4.4.1. N.N. RAZVOD, STIKALNI BLOKI "]
[]
["1.","Priklop dodatnih tokokrogov na obstoječe proste odklopnike v R-T telovadnica"]
["-","avtomatski odklopnik ABB 251/C16A","kos",2]
["-","avtomatski odklopnik ABB 251/C10A","kos",2]
["-","vrstne sponke VS 6","kos",10]
["-","drobni spojni in nespecifizirani material"]
[null,"Vse zmontirano, ožičeno in opremljeno z napisnimi tablicami, enopolno shemo in"]
[" ","z zaščito nad elementi pred slučajnim dotikom","kpl",1]
[]
["2.","Priklop dodatnih tokokrogov na obstoječe proste odklopnike v R-KS krajevna skupnost"]
["-","avtomatski odklopnik ABB 251/C16A","kos",2]
["-","avtomatski odklopnik ABB 251/C10A","kos",1]
["-","drobni spojni in nespecifizirani material"]
[null,"Vse zmontirano, ožičeno in opremljeno z napisnimi tablicami, enopolno shemo in"]
[" ","z zaščito nad elementi pred slučajnim dotikom","kpl",1]
[null,"SKUPAJ  N.N. RAZVOD IN STIKALNI BLOKI:"]
[]
[]
["4.4.2. RAZSVETLJAVA"]
[]
[" ","Zaporedna številka pri svetilkah je oznaka svetilke v načrtu. Izvajalec lahko v dogovoru z"]
[" ","investitorjem dobavi enakovredne svetilke drugih proizvajalcev."]
[]
["1.","Nadgradna fluo svetilka INTRA DEMI,"]
[null,"sijalka 4x14W  kpl.","kos",8]
[]
["1a.","Kombinirana varnostna nadgradna fluo svetilka INTRA DEMI; "]
[null,"sijalka 4x14W kpl. , varnostna avtonomija 1h","kos",1]
[]
["5.","Svetilka na fasadi po izboru arhitekta"]
[null,"sijalka 1x26W  kpl.","kos",1]
["5.","Prestavitev obstoječe svetilke na fasadi  na prizidek kpl. S senzorjem"]
[null,null,"kos",1]
["6.","Nadgradna fluo svetilka INTRA, "]
[null,"sijalka 2x49W  kpl.","kos",8]
[]
["6a.","Kombinirana varnostna nadgradna fluo svetilka ; "]
[null,"sijalka 2x49W kpl., varnostna avtonomija 1h","kos",1]
[]
[]
["7.","Kabli FG07R in NPI naslednjih presekov in števila vodnikov:"]
[null,"3 x 1,5 mm2","m",140]
[null,"4 x 1,5 mm2","m",50]
[null,"5 x 1,5 mm2","m",30]
[]
["8.","Rebrasta  cev  f 16 mm","m",100]
[]
["9.","Bistabilni rele 1f - 16A tip Hager ali podobni","kos",1]
[]
["10.","Stikalo 10 A,  250 V  p/o - navadno, tip Vimar Idea "]
[null,"ali podobno kpl. z dozo 3 mod.","kos",3]
[null," "]
["11.","Tipkalo p/o","kos",3]
[]
["12.","Kanal NIK 2","m",50]
[]
["13.","Kanal NIK 1","m",70]
[]
["14.","Razvodnice GW 6 odcepov - n/o","kos",5]
[]
["15.","Namestitev piktogramov na evakuacijskih poteh po požarni zasnovi."]
[null,null,"kos",2]
[]
["16.","Drobni spojni in vezni material",null,0.05]
[null," "," "]
[null,"SKUPAJ  RAZSVETLJAVA:"]
[]
["4.4.3. INSTALACIJE ZA MOČ IN VTIČNICE"]
[]
["1.","Kabli FG07R ali podobni naslednjih presekov in število vodnikov:"]
[]
[null,"7x1,5  mm2","m",30]
[null,"4x1,5  mm2","m",50]
[null,"3x1,5  mm2","m",30]
[null,"3x2,5  mm2","m",100]
[]
["2.","Vtičnica  16 A 3-polna dvojna za montažo "]
[null,"na parapetni kanal kpl.","kos",4]
[]
["3.","Vtičnica 16A 5-polna n/o tip GW ali podobna","kos",1]
[]
["4.","Parapetni kanal kpl. s pregradami in pokrovom","m",4]
[]
["5.","Vtičnica 16A - 230V za splošno rabo - p/o 4 moduli "]
[null,"tip Vimar Idea ali podobna","kos",4]
[]
[6,"Vtičnica 16A - 230V direktni priklop - p/o 3 moduli "]
[null,"tip Vimar Idea ali podobna","kos",2]
[]
["7.","Razvodnice n/o raznih dimenzij","kos",5]
[]
["8.","Izolirna rebrasta cev f 16, 23mm","m",120]
[]
["9.","Priklop klimatov ipd.","kos",2]
[null,"Priklopi elementov strojnih instalacij, ki jih dobavi strojni monter se izvedejo vendar mora izvesti "]
[null,"funkcionalni preizkus serviser dobavitelja opreme"]
["10.","Drobni spojni in pritrdilni material         ",null,0.05]
[]
["11.","Meritve el.instalacij za moč in razsvetljavo"]
[]
["12.","Nepredvidena gradbena in montažna dela z vpisom "]
[null,"nadzornega organa v gr. dnevnik ",null,0.1]
[null,"SKUPAJ  MOČ:"]
[]
[]
["4.4.4. TELEFONSKE IN RAČUNALNIŠKE POVEZAVE"]
[]
[]
["1.","Telefonska vtičnica  na parapetnem kanalu","kos",2]
[]
["2.","Telef. kabel Liy-Cy 2x2x0,6 mm","m",60]
[]
["3.","Kabel  Liy-Cy 2x2x0,23mm za terminalske priklope kpl.s konektorji"]
[null,null,"m",50]
[]
["4.","Kab. polica NIK 1 in NIK 2","m",40]
[]
["5.","Računal.vtičnica UTP 2xRJ 45 kateg. 5 na par.kanalu","kos",2]
[]
["6.","Drobni spojni in pritrdilni material in nepredvidena dela        ",null,0.1]
[null,"SKUPAJ  ŠIBKI TOK:"]
[]
[]
["4.4.5. STRELOVOD IN IZENAČITVE POTENCIALOV"]
[]
["1.","Poc. valjanec Fe-Zn 25x4 mm položen v temelju prizidka","m",40]
[]
["2.","Al vodnik f 10 mm, položen za lovilce in odvode","m",50]
[]
["3.","Spojke razne  ","kos",11]
[]
["4.","Merilni stiki (prestavitev)","kos",2]
[]
["5.","Pomožni stiki na žleb","kos",2]
[]
["6.","Žlebna spojka inox","kos",2]
[]
["7.","Izdelava spojev med strešno (obrobo)pločevino ","kos",4]
[]
["8.","Izdelava spojev med klimatom na strehi in najbližjim odvodom"]
[null,null,"kos",1]
[]
["9.","Strešne in zidne podpore","kos",12]
[]
["10.","Vodnik P/F-Y 1x6 mm2","m",30]
[]
["11.","Drobni material",null,0.05]
[]
["12.","Pregled in meritve strelovodnih instalacij","kos"]
[null,"SKUPAJ  STRELOVOD:"]
[]
[]
["4.4.6. PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA"]
[]
["1.","Priklop gradbiščne omarice kpl.z meritvijo"]
[null,"Ocena:","kos",1]
["2.","Pregled obstoječih instalacij, ugotovitev tokokrogov in odklopi v predelu prizidave."]
[null,null,"kos",1]
["3.","Funkcionalni preizkus delovanja vseh naprav za moč in razsvetljavo,"]
[null,"označevanje vseh elementov","kos",1]
["4.","Izjave izvajalca, poročilo o nastavitvi varovalnih naprav "]
[null,"(bimetali ipd.) in navodila","kos",1]
[null,"Izdelava PID in POV projekta","ocena",1]
[null,"SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA:"]
{"$rows_empty":7}
[null,"Objekt: DOZIDAVA SERVISNIH PROSTOROV VEČNAMENSKE DVORANE V LOKAVCU"]
[]
[null,"ELEKTRIČNE INSTALACIJE IN STRELOVODNA NAPRAVA"]
[]
[null,"PRVA FAZA:"]
[]
[null," "]
[null,"N.N. RAZVOD IN STIKALNI BLOKI"]
[]
[null,"RAZSVETLJAVA"]
[null," "]
[null,"MOČ"]
[null," "]
[null,"ŠIBKI TOK"]
[]
[null,"STRELOVOD IN IZENAČITEV POTENCIALOV"]
[]
[null,"PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA"]
[]
[null,"SKUPAJ  STROŠKI  ELEKTROINSTALACIJE:"]
[]
[null,"NEPREDVIDENA DELA 10%"]
[]
[null,"SKUPAJ  STROŠKI  ELEKTROINSTALACIJE:"]