{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["JR","zunanji vodovod","OBJEKT"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"JR","index":0,"n_rows":47,"n_cols":6,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"PROJEKTANTSKI POPIS"]
[null,"Dobava materiala, vgraditev, priključitev in zagon","Enota","Količina","Cena/enoto","Skupna cena"]
[]
["E/I.","JAVNA RAZSVETLJAVA"]
[1,"Kabel položen v iz.cev ter zaključen na sponkah"]
[null,"na bet.drogu in na sponkah v kandelabru"]
[null,"NAYY-J 4x16mm2","m",170]
[null,"Kabel čevlji 16mm2","kos",20]
[]
[2,"PVC cev Stigmaflex (rdeča) položena v kabel jarek:"]
[null,"ter zaključena v B.J."]
[null,"fi 110","m",100]
[null,"fi 75","m",150]
[]
[3,"Pocinkani železni trak FeZn 25 x 4 mm, polozen"]
[null,"v zemljo nad položenimi cevmi","m",150]
[]
[4,"Odcepi v razne smeri s križnimi sponkami, zaščita"]
[null,"spoja s premazom na spoju ter pri izvodu iz zemlje","kos",8]
[]
[5,"Kabelski rov: strojni izkop rova 40x70cm v terenu "]
[null,"III - IV kategorije, dobava in nasutje posteljice iz"]
[null,"peska 10+10cm pod in nad kbv, opozorilni trak "]
[null,"zasip z nabijanjem v plasteh z izkopanim materialom"]
[null,"in ureditev okolice","m",50]
[]
[6,"Izdelava bet. Jaškov fi 80 ter glob.60 cm,"]
[null,"z betonsko ploščo, pohodni LTŽ pokrov "]
[null,"ter oznako\"ELEKTRIKA\"","kos",6]
[]
[7,"Izdelava betonskega temelja 0,7x0,7x1,0m za kandelaber","kos",4]
[]
[8,"Demontaža in ponovna montaža svetilk s kandelabra"]
[null,"(Obstoječe svetilke)","kos",3]
[]
[9,"Demontaža ter ter ponovna montaža kandelabra"]
[null,"(Obstoječi kandelabri)","kos",3]
[]
[10,"Vroče pocinkan kandelaber kot: Campion ali podobno"]
[null,"h= 6m od tal, z varovalko in sponkami za nadaljevanje."]
[null,"ter postavljen v predhodno izdelan bet.temelj"]
[null,null,"kos",1]
[11,"Svetilka J.R.Siteco(kot obst.) z natrijevo žarnico 70W","kos",1]
[]
[null,"meritve, preizkus, pregled, zagon","kos",1]
[]
[null,"Javna razsvetljava skupaj:"]

{"sheet":"zunanji vodovod","index":1,"n_rows":69,"n_cols":4,"rows_kept":69,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"POPIS MATERIALA IN DEL"]
[]
["1.1.","ZUNANJI VODOVOD - STROJNA DELA","..."]
[]
[1,"Priključitev na obstoječi vodovod- zapiranje sekcijskih ventilov- praznenje cevovoda v obstoječi dolžini cevi, razrez cevi DN 200 ter  vgradnja \"T\" kosa DN 200/80","kos",1]
[]
[2,"Prirobnični T kos, DIN 28643, iz duktilne litine, prirobnica PN 10, DN200 x 80","kos",1]
[]
[3,"Redukcija prirobnica navoj DN 80/DN 40","kos",1]
[]
[4,"Univerzalna spojka, vključno s tesnili in vijaki, PN 10, DN 200","kos",2]
[]
[5,"Zasun s prirobnicami DIN 3352-4, mehko tesnjen, z aksialno nepomičnim vretenom, iz nodularne litine NL 40, proizv. EURO tip 23, z vgradilno garnituro dolžine... m in cestno kapo, PN 16, DN 80","kos",1]
[]
[6,"Tlačna cev iz duktilne litine DIN 28610, z obojko, za pitno vodo, s standardno zaščito, spoj DIN 28603 vklj. s tesnilom, DN 200, polaganje na obstoječo posteljico v zemljišču.","m",12]
[]
[7,"Cevovodi iz srednjetežkih vroče pocinkanih navojnih cevi DIN 2440, za vodo, predizolirane DN 40, spajanje z navoji, vključno navojni fitingi po DIN 2950. Vklj. dodatna korozijska zaščita z bitumenskim trakom.","m",120]
[]
[8,"FAZONI","..."]
[]
[9,"Spojnik z obojko in prirobnico EU kos, DIN 28622, iz duktilne litine, prirobnica PN 16, DN 200","kos",2]
[]
[10,"Spojnik z enostransko prirobnico F kos, DIN 28623, iz duktilne litine, prirobnica PN 16, DN 100 l = 1000 mm","kos",2]
[]
[11,"Vmesni kos iz duktilne litine, s prirobnicami, FF-kos, DIN 28614, prirobnici PN 16, DN 200, L =  1000 mm","kos",1]
[]
[12,"Zaščitna cev, iz varjene jeklene cevi, po DIN 2460, St 37-2, 323,9x14,2 mm, zaščitena z antikorozijsko zaščito,","m",2]
[]
[13,"Zaščitna cev, iz varjene jeklene cevi, po DIN 2460, St 37-2, 133,0 x 4 mm, zaščitena z antikorozijsko zaščito,","m",12]
[]
[14,"Geodetski posnetek vodovoda ter vnos podatkov v kataster","m",132]
[]
[15,"Dezinfekcija in spiranje cevovodov za vodo, z vodo, dezinfekcijsko sredstvo klor,","pš",1]
[]
[16,"Tlačni preizkus tesnjenja cevovoda z vodo, preizkusni tlak je 1,3 kratni delovni tlak, vključno s potrebnimi tesnili, prirobnicami, čepi, izvedba po odcepih  ter njihovo odstranitvijo po tlačnem preizkusu.","pš",1]
[]
[17,"Tehnična dokumentacija PID in POV v treh izvodih","komplet",1]
[]
[18,"Pripravljalna in zaključna dela za vse opisane storitve ter ","%",4]
[]
[19,"Splošni, manipulativni, zavarovalni in transportni stroški.","%",5]
[null,"SKUPAJ"]
[]
["1.2.","GRADBENA DELA ZA ZUNANJI VODOVOD"]
[]
[1,"Zakoličba obstoječe trase za zunaji vodovod","m",132]
[]
[2,"Zakoličba obstoječih plinskih razvodov s strani koncesionarja","pš",1]
[]
[3,"Strojni izkop jarka širine 60 cm globine 120 cm zemljišče v III in IV kategoriji razmerje 40:60 %","m3",87]
[]
[4,"Ročni izkop jarka","m3",5]
[]
[5,"Planiranje dna jarkav terenu V. kategorije","m2",72]
[]
[6,"Izdelava peščene posteljice za polaganje cevi (100-150 mm) ter zasutje s peskom granulacije od 0-4 mm do debeline 10 cm nad cevjo","m3",22]
[]
[7,"Zasipavanje jarka z izskopanim materialom ter nabijanje v plasteh širina jarka 0,6 m globina jarka do 1 m","m3",50]
[]
[8,"Zasipavanje jarka s tamponom ter utrjevanje z nabijanjem v jarku širine 60 cm debeline do 30 cm","m3",15]
[]
[9,"Ročni zasip jarka","m3",5]
[]
[10,"Obbetoniranje krivin, odcepov, podstavkov z betonom MB 300","m3",2]
[]
[11,"Odvoz odvečnega materiala na deponijo do 5 km","m3",47]
[]
[12,"Razna nepredvidena dela","%",10]
[null,"SKUPAJ"]

{"sheet":"OBJEKT","index":2,"n_rows":91,"n_cols":5,"rows_kept":91,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                     ","            ","                                                                                                                                                                                                                                                               ",null,"    "]
["                     ","            ","NADOMESTNA PARKIRIŠČA V AJDOVŠČINI",null,"    "]
[]
["                     ","01          "," GRADBENO OBRTNIŠKA DELA-                ZUNANJA UREDITEV                                                                                                                                                                                                      "]
["                     ","0101        "," PRIPRAVLJALNA DELA                                                                                                                                                                                                                                            "]
["                     ","0102        "," ZEMELJSKA DELA                                                                                                                                                                                                                                                "]
["                     ","0103        "," ZGORNJI USTROJ                                                                                                                                                                                                                                                "]
["                     ","0104        "," KANALIZACIJA                                                                                                                                                                                                                                                  "]
["                     ","0105        "," PROMETNA UREDITEV                                                                                                                                                                                                                                             "]
["                     ","0106        "," RAZNA DELA                                                                                                                                                                                                                                                    "]
["                     ","0107        "," ELEKTRIKA                                                                                                                                                                                                                                                     "]
["                     ","0108        "," TELEFON                                                                                                                                                                                                                                                       "]
["                     ","            ","                                                                                                                                                                                                                                                               "]
["                     ","            ","                                                                                                                                                                                                                                                               "]
["                     ","010101      "," Zakoličba zun.ureditve                                                                                                                                                                                                                                        ",150,"m1  "]
["                     ","010102      "," Postavitev dvostr.profilov z zavarova-  njem.                                                                                                                                                                                                                 ",15,"kd  "]
["                     ","010103      "," Rezanje spojnic v obstoječi asfalt.                                                                                                                                                                                                                           ",37,"m1  "]
["                     ","010104      "," Rušenje asfalta z odvozom v stalno      deponijo do 10,00 km.                                                                                                                                                                                                 ",62,"m2  "]
["                     ","010105      "," Rušenje dvignjenih robnikov 15/25 cm    z odvozom v stalno deponijo do 10,00    km.                                                                                                                                                                           ",132,"m1  "]
["                     ","010106      "," Prestavitev kandelabrov višine 6,00 m.                                                                                                                                                                                                                        ",3,"kd  "]
["                     ","010107      "," Odstranitev listnatih dreves premera    fi 40 cm višine 15 m z razžaganjem in   odvozom v predelavo.                                                                                                                                                          ",1,"kd  "]
["                     ","010108      "," Odstranitev drevesnih panjev fi 50 cm.                                                                                                                                                                                                                        ",5,"kd  "]
["                     ","010109      "," Kompletno rušenje rev.jaškov 60 x 60    x 60 cm z odvozom v deponijo.                                                                                                                                                                                         ",3,"kd  "]
["                     ","010110      "," Kompletno rušenje zidanega kanala       dim.60 x 40 cm z odvozom ruševin v      predelavo.                                                                                                                                                                    ",35,"m1  "]
["                     ","0101        "," PRIPRAVLJALNA DELA                                                                                                                                                                                                                                            "]
["                     ","            ","                                                                                                                                                                                                                                                               "]
["                     ","            ","                                                                                                                                                                                                                                                               "]
["                     ","010201      ","  Strojni izkop humusa z odrivom v       gradb.deponijo do 100,00 m.                                                                                                                                                                                           ",154.1,"m3  "]
["                     ","010202      "," Strojni izkop terena III.ktg.z          odrivom v deponijo ali nasipe do        100,00 m.                                                                                                                                                                     ",379,"m3  "]
["                     ","010203      "," Razgrinjanje materiala iz post.02 z     utrjevanjem.                                                                                                                                                                                                          ",100.2,"m2  "]
["                     ","010204      "," Planiranje in valjanje zemeljskega      planuma.                                                                                                                                                                                                              ",1359,"m3  "]
["                     ","010205      "," Dobava in vgrajevanje kamnitega         nasipnega materiala gran.0-32 mm,       z utrjevanjem v plasteh.                                                                                                                                                      ",252.2,"m3  "]
["                     ","010206      "," Razgrinjanje humusa v deb.20 cm in      sejanjem travnih semen z zagrebljanjem  in nego.                                                                                                                                                                      ",1294,"m2  "]
["                     ","010207      "," Strojno nakladanje in odvoz odvečnega   materiala v stalno deponijo do 10,00    km z vsemi stroški deponiranja.                                                                                                                                               ",334,"m3  "]
["                     ","010210      "," Zasaditev grmovnic z nego.                                                                                                                                                                                                                                    ",50,"kd  "]
["                     ","0102        "," ZEMELJSKA DELA                                                                                                                                                                                                                                                "]
["                     ","            ","                                                                                                                                                                                                                                                               "]
["                     ","            ","                                                                                                                                                                                                                                                               "]
["                     ","010301      "," Fino planiranje in valjanje tamp.       planuma do predpisanega modula.                                                                                                                                                                                       ",1359,"m2  "]
["                     ","010302      "," Dobava in strojno vgrajevanje tampona   v povp.deb.20 cm v plasteh do           predpisanega modula E2 = 100 Mpa.                                                                                                                                             ",210.3,"m3  "]
["                     ","010303a     "," Dobava in strojno vgrajevanje           bitugramoza v deb.5 cm gran.0-22 mm     komplet z vsemi deli.                                                                                                                                                         ",815,"m2  "]
["                     ","010304      "," Dobava in strojno vgrajevanje bitum.    betona BB 8 gran.0-8 mm v deb.3 cm.                                                                                                                                                                                   ",815,"m2  "]
["                     ","010305      "," Dobava in ročno vgrajevanje             asfaltbetona gran.0-8 mm v deb.4 cm     komplet z vsemi deli.                                                                                                                                                         ",122,"m2  "]
["                     ","010306      "," Dobava in polaganje travnih votlih      plošč 8 cm vključno s peščeno podlago   deb.4 cm in zasutje s humusom in        gnojilom.                                                                                                                             ",230,"m2  "]
["                     ","010307      "," Dobava in polaganje dvignjenih          betonskih robnikov 12/20 cm             komplet z vsemi deli.                                                                                                                                                         ",310,"m1  "]
["                     ","010308      "," Isto kot 07 le da se robnik poglobi.                                                                                                                                                                                                                          ",10,"m1  "]
["                     ","010309      "," Doplačilo za post.07 za krivine.                                                                                                                                                                                                                              ",42,"m1  "]
["                     ","010310      "," Dobava in polaganje betonskih           tlakovcev vključno s peščeno podlago    4 cm.                                                                                                                                                                         ",24,"m2  "]
["                     ","010310a     "," Isto kot post.10 le tlakovci npr        Oblak MIX 04 (siva-črna) na mestih      počivališč.                                                                                                                                                                   ",19,"m2  "]
["                     ","010311      "," Dobava in polaganje betonskih           tlakovcev v eni vrsti za označbo        parkirnih mest.                                                                                                                                                               ",120,"m1  "]
["                     ","010312      "," Dobava in polaganje pogreznjenih        robnikov dim.8/20 cm komplet z vsemi    deli.                                                                                                                                                                         ",238,"m1  "]
["                     ","010313      "," Isto kot 12 le doplačilo za polaganje   v krivini.                                                                                                                                                                                                            ",8,"m1  "]
["                     ","010314      "," Izdelava ab talne plošče MB 30 deb.     20 cm z metličeno površino,pvc          folijo,pesek 3 cm in arm.mrežo Q 283.                                                                                                                                         ",12,"m2  "]
["                     ","0103        "," ZGORNJI USTROJ                                                                                                                                                                                                                                                "]
["                     ","            ","                                                                                                                                                                                                                                                               "]
["                     ","            ","                                                                                                                                                                                                                                                               "]
["                     ","010401      "," Strojni izkop za kanalizacijo v terenu  III.-V.ktg. globine do 2.00 m z         odlaganjem materiala ob robu izkopa.                                                                                                                                          ",181,"kpl "]
["                     ","010402      ","  Strojni in ročni zasip za kanalizacijo  s peskom.                                                                                                                                                                                                            ",35,"m1  "]
["                     ","010403      "," Strojni in ročni zasip z materialom od  izkopa v plasteh z utrjevanjem.                                                                                                                                                                                       ",140,"m3  "]
["                     ","010404      "," Strojno nakladanje in odvoz odvečnega   materiala v stalno deponijo.                                                                                                                                                                                          ",41,"m3  "]
["                     ","010405      "," Planiranje dna kanalizacijskih jarkov.                                                                                                                                                                                                                        ",95,"m2  "]
["                     ","010406      "," Dobava in polaganje pvc kanalizac.      cevi SN4 fi 20 cm vklj.z betonsko       podlago in obbetoniranjem.                                                                                                                                                    ",147,"m1  "]
["                     ","010407      "," Isto kot 06,le cevi fi 25 cm.                                                                                                                                                                                                                                 ",4,"m1  "]
["                     ","010408      "," Dobava in  montaža fazonskega ločnega   in T elementa fi 200 mm.                                                                                                                                                                                              ",2,"kd  "]
["                     ","010409      "," Dobava in polaganje drenažnih pvc cevi  fi 11 cm v betonsko podlago,napravo     peščenega filtra na temenu in ovitje    s filcem.                                                                                                                             ",123,"m1  "]
["                     ","010410      "," Prilagoditev nivelete obst.jaškov.                                                                                                                                                                                                                            ",7,"kd  "]
["                     ","010411      "," Priklop fi 20 cm na obst.cev fi 60 cm.                                                                                                                                                                                                                        ",1,"kd  "]
["                     ","010412      "," Izdelava priklopa fi 25 cm na obst.     jašek.                                                                                                                                                                                                                ",1,"kd  "]
["                     ","010416      "," Kompletna izdelava peskolovnih jaškov   iz bet. cevi fi 50 cm globine 1,30 m z  izdelavo dna, priključkov in izdelava   bet. okvirja ter dobava in montaža LTŽ  rešetke z okvirjem nos.250 kn.                                                                ",7,"kd  "]
["                     ","010417      "," Kompletna izdelava revizijskih          jaškov iz bet.cevi fi 60 cm globine     1,00 - 1,50 m z izdelavo dna,muld,      priklj.3 kd ,ab venec ter dobava in     montaža ltž pokrova 600 x 600 mm        nos.250 kn.                                           ",5,"kd  "]
["                     ","010418      "," Trasiranje kanalizacije.                                                                                                                                                                                                                                      ",151,"m1  "]
["                     ","010420      "," Postavitev dvostranskih profilov.                                                                                                                                                                                                                             ",12,"kd  "]
["                     ","010421      "," Preizkus kanalizacije.                                                                                                                                                                                                                                        ",151,"m1  "]
["                     ","010422      "," Vnos v kataster komunalnih naprav.                                                                                                                                                                                                                            ",1,"kd  "]
["                     ","0104        "," KANALIZACIJA                                                                                                                                                                                                                                                  "]
["                     ","            ","                                                                                                                                                                                                                                                               "]
["                     ","            ","                                                                                                                                                                                                                                                               "]
["                     ","010501      "," Zarisanje prekinjenih belih črt širine  10 cm na cestišču.                                                                                                                                                                                                    ",22.7,"oce "]
["                     ","010502      "," Zarisanje stop črte širine 50 cm.                                                                                                                                                                                                                             ",4.5,"m1  "]
["                     ","010503      "," Zarisanje belih črt širine 50 cm na     prehodu za pešce.                                                                                                                                                                                                     ",15,"m1  "]
["                     ","010504      "," Dobava in postavitev prometnega znaka   z dopolnilno tablo III-35,IV-10         z drogom in temeljem.                                                                                                                                                         ",1,"kd  "]
["                     ","010505      "," Dobava in postavitev stop prometnega    znaka II-2 z drogom in temeljem.                                                                                                                                                                                      ",1,"kd  "]
["                     ","0105        "," PROMETNA UREDITEV                                                                                                                                                                                                                                             "]
["                     ","            ","                                                                                                                                                                                                                                                               "]
["                     ","            ","                                                                                                                                                                                                                                                               "]
["                     ","010601      "," Dobava in postavitev betonskega pranega                                                                                                                                                                                                                       ",3,"kd  "]
["                     ","010602      "," Dobava in montaža lesene klopi z        naslonjalom za hrbet in roke dim.       150 x 80 x 60 cm.                                                                                                                                                             ",3,"kd  "]
["                     ","010603      "," Za nepredvidena dela se predvidi        10% od vseh del.                                                                                                                                                                                                      ",1,"oce "]
["                     ","0106        "," RAZNA DELA                                                                                                                                                                                                                                                    "]
["                     ","            ","                                                                                                                                                                                                                                                               "]
["                     ","            ","                                                                                                                                                                                                                                                               "]