* + 1. Zahteve za Sklop 1: Manjše vozilo

**Zahtevane tehnične lastnosti in oprema vozila:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Zahteva naročnika** |
| Karoserija: | Osebno vozilo za prevoz potnikov s podaljšano kabino |
| Gibna prostornina v ccm: | Max 2.000 ccm |
| Moč motorja v kW: | Min 75 kW |
| Normativ izpustov: | EURO 6 |
| Izpust CO2 v g/km pri kombinirani porabi: | Max do 150 g/km |
| Menjalnik: | Min 5-stopenjski |
| Pogon: | Spredaj |
| Medosna razdalja: | Min ~~2.800~~ 2.700 mm |
| Nosilnost: | Min 500 kg |
| Skupna dovoljena masa: | Max 2.500 kg |
| Kombinirana poraba goriva v l/100km: | Max do 6,5 l |
| Višina spodnjega roba prtljažnika: | Max 590 mm |
| Vrsta goriva: | Zaželen diesel |
| Obvezni minimalni garancijski rok za vozilo: | Min 2 leti brez omejitve kilometrov, od dneva zapisniškega prevzema vozila |
| Število sedežev: | 5, pri čemer morajo biti trije sedeži v drugi vrsti posamično zložljivi in odstranljivi |
| Dolžina dna prtljažnega prostora za zadnjo klopjo: | Min 1.000 mm |
| Širina dna prtljažnega prostora: | Min 1.000 mm |

**Zahtevana oprema vozila:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | dvojna stranska drsna vrata, |
| 2 | zadnja dvižna vrata, |
| 3 | po višini, dolžini in naklonu nastavljiv voznikov sedež, |
| 4 | po viši in globini nastavljiv volanski obroč, |
| 5 | avtomatska klimatska naprava, |
| 6 | parkirni senzorji spredaj in zadaj, |
| 7 | priprava za prostoročno telefoniranje "Bluetooth", |
| 8 | tempomat z omejevalnikom hitrosti, |
| 9 | pomoč pri speljevanju v klanec, |
| 10 | varnostne blazine vsaj za voznika in sovoznika, |
| 11 | gumijasti tepihi ter gumijasta podlaga za prtljažnik, |
| 12 | rezervno kolo polne dimenzije, |
| 13 | ostala obvezna oprema v skladu s predpisi EU in obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (komplet za prvo pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice, min 2 x varnostni jopič), |
| 14 | kovinska barva. |

* + 1. Zahteve za Sklop 2: Večje vozilo

**Zahtevane tehnične lastnosti in oprema vozila:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Zahteva naročnika** |
| Karoserija: | Osebno vozilo / Kombi |
| Gibna prostornina v ccm: | Max 2.000 ccm |
| Moč motorja v kW: | Min 80 kW |
| Normativ izpustov: | EURO 6 |
| Izpust CO2 v g/km pri kombinirani porabi: | Max do 160 g/km |
| Menjalnik: | Min 5-stopenjski |
| Pogon: | Spredaj |
| Medosna razdalja: | Min 2.900 mm – Max 5.400 mm |
| Skupna dovoljena masa | Max 3.000 kg |
| Kombinirana poraba goriva v l/100km: | Max do 6,7 l |
| Vrsta goriva: | Zaželen diesel |
| Obvezni minimalni garancijski rok za vozilo: | Min 2 leti brez omejitve kilometrov, od dneva zapisniškega prevzema vozila |
| Število sedežev: | Voznik + min 8 sedežev, z odstranljivimi sedežnimi klopmi za potnike v 2. in 3. vrsti |
| Dolžina dna prtljažnega prostora za zadnjo klopjo: | Min 1.100 mm |
| Višina vozila pripravljenega za vožnjo: | Max 2.000 mm |
| Število vrat: | Min 4 (obvezno drsna vrata z oknom in zadnja dvižna vrata) |

**Zahtevana oprema vozila:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | zapisovalna oprema v cestnem prometu (tahograf), |
| 2 | ~~ogledalo za nadzor otrok,~~ |
| 3 | stranska drsna vrata, |
| 4 | zadnja dvižna vrata, |
| 5 | po višini, dolžini in naklonu nastavljiv voznikov sedež, |
| 6 | varnostni pasovi na vseh sedežih – 3 točkovni, |
| 7 | opozorilna lučka nepripetega varnostnega pasu, |
| 8 | varnostne blazine vsaj za voznika in sovoznika, |
| 9 | osvetlitev potniškega prostora v 1., 2. in 3. vrsti, |
| 10 | električno nastavljivi in ogrevani zunanji ogledali, |
| 11 | klimatska naprava, |
| 12 | parkirni senzorji spredaj in zadaj, |
| 13 | priprava za prostoročno telefoniranje "Bluetooth", |
| 14 | rezervno kolo polne dimenzije, |
| 15 | ostala obvezna oprema v skladu s predpisi EU in obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (komplet za prvo pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice, min 2 x varnostni jopič, gasilni aparat), |
| 16 | barva: bela, |
| 17 | gumijasti tepihi ter gumijasta podlaga za prtljažnik. |